Требования при движении транспортных средств по территории на места хранения (стоянки) или ремонта.
При движении транспортных средств по территории на места хранения (стоянки) или ремонта должны соблюдаться требования безопасности, которые определены Правилами по охране труда при эксплуатации автомобильного и городского электрического транспорта, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 06.12.2022 № 78/104.
Во время движения транспортного средства по территории организации, в том числе при обкатке, опробовании, перестановке не допускается нахождение на нем либо в опасной зоне других работающих. 
Движение транспортных средств по территории организации регулируется дорожными знаками в соответствии с требованиями Правил дорожного движения.

Маневровые работы на территории мест хранения (стоянки) или ремонта транспортных средств, в зонах расстановки транспортных средств вне этой территории производятся в порядке, определенном работодателем. Управление транспортным средством при маневровых работах осуществляется водителем, допущенным в установленном работодателем порядке к производству маневровых работ. При выполнении маневровых работ в темное время суток разрешается включать фары только ближнего света, а при движении задним ходом необходимо включить звуковой сигнал.

При опробовании электрического оборудования (далее - электрооборудование) трамваев, троллейбусов и электробусов под напряжением после его ремонта подъем токоприемников производится водителями, допущенными к производству маневровых работ, или работником, выполняющим ремонт электрооборудования, в присутствии руководителя работ, который должен лично убедиться в безопасности работающих. При осмотре электрооборудования троллейбусов, электробусов необходимо произвести проверку состояния изолирующего покрытия входных дверей троллейбусов, электробусов, поручней в дверных проходах и нижних ступенек салона. Изолирующее покрытие не должно иметь повреждений (отслоений, сколов, истирания и иных повреждений), снижающих его защитные свойства.

Работающим, выполняющим ремонт трамваев, троллейбусов, не разрешается самостоятельно поднимать токоприемники при наличии напряжения в контактной сети при производстве маневровых работ. Выезд с осмотровой канавы осуществляется водителями трамвая, троллейбуса, допущенными к производству маневровых работ, с разрешения руководителя работ.
Передвижение (перемещение) транспортных средств на осмотровых канавах или в ремонтных мастерских проводится под руководством руководителя работ, который должен лично убедиться в отсутствии работающих в осмотровых канавах, на крыше транспортных средств, лестнице, перронных подножках и других выступающих частях транспортных средств. Перемещение и постановка на осмотровую канаву неисправного трамвайного вагона, троллейбуса, автомобиля, автобуса, электробуса разрешается его буксировкой другим исправным транспортным средством (машиной технической помощи) на жесткой сцепке.
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