                                                                для размещения на сайте Чаусского 

                                                                   районного исполнительного комитета
Статья 
«Выполнение работ на высоте по наряду-допуску»

Правилами по охране труда при выполнении работ на высоте, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 06.02.2025 № 11 (далее - Правила), установлены требования по охране труда при выполнении работ на высоте, а в Главе 2 Правил определены требования к выполнению работ на высоте с выдачей наряда-допуска.
Для организации работ на высоте в рамках процедуры управления профессиональными рисками системы управления охраной труда проводится оценка профессиональных рисков, связанных с возможным падением работающего с высоты.

Для обеспечения безопасности работающих по возможности следует исключить работы на высоте.

При невозможности их исключения, на основании оценки профессиональных рисков работы на высоте, требующие осуществления специальных организационных, технических мероприятий и контроля за их выполнением, включаются в перечень работ, выполняемых по наряду-допуску на выполнение работ с повышенной опасностью (далее - наряд-допуск).
При определении специальных организационных мероприятий следует обеспечить распределение обязанностей в области охраны труда между должностными лицами работодателя, реализацию требований к работающим, выполняющим работы на высоте, разработку мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций при выполнении работ на высоте, иные мероприятия с учетом оценки профессиональных рисков.
С разработанными мероприятиями по предотвращению аварийных ситуаций при выполнении работ на высоте, указанными в наряде-допуске работающие должны быть ознакомлены под подпись.
Для организации и обеспечения безопасности труда при выполнении работ на высоте назначаются должностные лица, имеющие право выдачи наряда-допуска.

Следует отметить, что выполнение одним и тем же должностным лицом обязанностей лица, имеющего право выдачи наряда-допуска, и руководителя работ на высоте не допускается. Иные обязанности могут быть возложены на одно и тоже должностное лицо.
В перечень работ, выполняемых по наряду-допуску, с учетом оценки профессиональных рисков включаются работы на высоте:

выполняемые без применения средств подмащивания на высоте 5 м и более, с использованием системы канатного доступа;

выполняемые на рабочих местах, расположенных на расстоянии менее 2 м от неогражденных или с высотой ограждения менее 1,0 м перепадов по высоте 5 м и более;

в охранных зонах сооружений или коммуникаций;

на крыше зданий и сооружений с применением трапов, а также работ, относящихся к работам на высоте;

по очистке крыши здания, сооружения от снега, наледи (сосулек) непосредственно с крыши;

над машинами или механизмами, поверхностью воды (жидкости) или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами;

иные работы на высоте с учетом оценки профессиональных рисков.

Для предупреждения опасности падения работающих с высоты с учетом оценки профессиональных рисков в мероприятиях по наряду-допуску предусматриваются:

места (точки) и способы крепления страховочных и несущих канатов, страховочной и удерживающей привязей;

пути и устройства подъема (спуска) работающих к рабочим местам или местам производства работ;

средства освещения рабочих мест, проходов к ним;

средства (способы) сигнализации и электросвязи;

мероприятия по предупреждению падения на работающих изделий, предметов или материалов со зданий, сооружений или поверхностей, расположенных выше рабочего места.

До начала выполнения работ по наряду-допуску для оценки достаточности принятых мер по минимизации профессиональных рисков, связанных с возможным падением работающего с высоты, руководителем работ в присутствии лица, ответственного за подготовку работ, проводится осмотр рабочего места.
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